Warszawa, dnia 03.03.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Nr sprawy WA.ROZ.281.PP.72.2020/1

*Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,*

*dla którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*

*(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.*

1. Zamawiający, **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowany przez Panią Annę Rudlicką Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – z upoważnienia Dyrektora RZGW w Warszawie**, w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości nie większej niż 30 000 euro**, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

**„****Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska”**

1. Termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2020r. – 30 września 2020r.
2. Osoby wskazane do kontaktu: Pan Jerzy Kuc, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa, 2, 03-319 Warszawa, tel. 22 11 23 878, email:  jerzy.kuc@wodypolskie.gov.pl
3. Kryteria wyboru ofert: Cena oferty (brutto) — waga kryterium 100 %.
4. Zakres zamówienia – opis przedmiotu zamówienia:

**1. Część ogólna.**

**1.1. Nazwa zamówienia:**

**„Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska”** na terenie NW w Grójcu:

**rz. Kraska** km 20+895 – m. Widów, gm. Belsk Duży – jaz

**rz. Czarna** km 6+485 – m. Edwardów, gm. Chynów - jaz

km 8+455 – m. Gliczyn, gm. Chynów - jaz

km 19+680 – m. Rytomoczydła, gm. Jasieniec - zastawka

km 23+010 – m. Boglewice, gm. Jasieniec - zastawka

km 23+503 – m. Boglewice, gm. Jasieniec - zastawka

km 24+684 – m. Boglewice, gm. Jasieniec - zastawka

km 26+160 – m. Łychowska Wola, gm. Jasieniec - zastawka

km 28+370 – m. Michałówka, gm. Jasieniec - zastawka

**rz. Kanał Czarna-Kraska** km 2+490 – m. Boglewice, gm. Jasieniec - zastawka

**1.2. Przedmiot zamówienia i rodzaj prac**

Prace utrzymaniowe budowli:

• wykoszenie porostów ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku w terminie od 17.08.2020r – 30.09.2020r wraz z wygrabieniem, porost gęsty twardy w odległości 5m poniżej i 5m powyżej budowli dla wszystkich obiektów .

• wykoszenie porostów z dna rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku w terminie od 17.08.2020r – 30.09.2020r wraz z wygrabieniem, porost rzadki, twardy; 5m poniżej i 5 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów.

* transport szandorów z miejsca składowania w Grójcu do budowli piętrzących,
* transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Grójcu
* dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli oraz 5 m poniżej i powyżej budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy;
* ręczne czyszczenie z darniny i namułu betonowych umocnień skarp przy budowli;
* wykonywanie piętrzenia na budowlach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą.

**1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących:** Nie dotyczy.

**1.4. Informacje o terenie prac zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:**

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac (sprawdzenie przedmiaru prac ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane prace i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu prac – zgodnie z zapisami w umowie.

*Zabezpieczenia interesów osób trzecich*

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową. W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu.

*Ochrona środowiska*

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska a w szczególności dotyczące ochrony wód, oraz postępowania z odpadami.

*Gospodarka odpadami*

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy, tj. przekazać wygrabione skoszone porosty roślinne oraz odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac jak również zebrane śmieci i nieczystości podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Dopuszcza się przekazanie usuniętej masy roślinnej osobie fizycznej z przeznaczeniem na własne potrzeby.

*Warunki bezpieczeństwa pracy*

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

*Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy*

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy.

*Warunki dotyczące organizacji ruchu:* Nie dotyczy.

*Ogrodzenia:* Nie dotyczy.

*Zabezpieczenia chodników i jezdni:* Nie dotyczy.

**1.5. Nazwy i kody robót prac objętych przedmiotem zamówienia:**

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

**1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i wytycznych wykonania i odbioru prac budowlanych.** Nie dotyczy.

**2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.**

Wszystkie materiały techniczne zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać atesty lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, zgodnie z postanowieniami umowy – spełniać wymogi wytycznych wykonania prac.

**3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac budowlanych zgodnie z założoną jakością.**

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt – wg potrzeb.

**4. Wymagania dotyczące środków transportu.**

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, środowisko naturalne i właściwości przewożonych materiałów – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt: ciągnik, przyczepa, inny – wg potrzeb.

**5. Wymagania dotyczące wykonania prac .**

Zagospodarowanie wytworzonych w czasie realizacji prac odpadów, wykonawca winien prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową i wytycznymi wykonania prac, a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności:

5.1. Wykoszenie porostów ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku w terminie 17.08.2020r.-30.09.2020r. wraz z wygrabieniem, porost gęsty, twardy; Skarpy należy wykosić od podstawy do górnej krawędzi. Koszenie skarp wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszone porosty należy wygrabić. Sprzęt: wg potrzeb.

5.2. Wykoszenie porostów z dna rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku w terminie 17.08.2020r-30.09.2020r. wraz z wygrabieniem, porost rzadki, twardy; Wykoszenie dna wykonać poniżej zwierciadła wody. Przy braku wody w korycie koszenie dna wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszone porosty należy wygrabić. Sprzęt: wg potrzeb.

5.3. Transport szandorów z miejsca składowania w Grójcu do budowli piętrzących – trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Do transportu szandorów stosować odpowiednie środki transportowe umożliwiające ich załadunek i rozładunek.

5.4. Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Grójcu– trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Oczyszczone szandory, pozbawione nieczystości składować warstwami przedkładając poszczególne szandory listwami drewnianymi. Do transportu szandorów stosować odpowiednie środki transportowe umożliwiające ich załadunek i rozładunek.

5.5. Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli oraz 5 m poniżej i powyżej budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy.

Drożność należy zapewnić poprzez usuwanie z budowli gałęzi, konarów, pni i innych zanieczyszczeń wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach oraz likwidację nielegalnych piętrzeń.

5.6. Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu betonowych umocnień skarp przy budowli Korpus oraz umocnienia budowli należy oczyścić z darniny, mchu, porostów, namułu itp.

Namuł należy rozplantować wzdłuż górnej krawędzi skarp w bezpośrednim sąsiedztwie budowli regulacyjnej bądź hydrotechnicznej. Pozostałe zanieczyszczenia zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Sprzęt: wg potrzeb

5.7. Wykonywanie piętrzenia zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą. Materiały: drewniane szandory; inny: wg potrzeb

**6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez osobę nadzorującą wykonania zakresu prac określonego w pkt. 5 oraz jakości ich wykonania, zgodnie z wymogami niniejszego zakresu prac. Odbiór końcowy prac budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego.

**7. Wymagania dotyczące zakresu prac.**

Przyjęte w zestawieniu zakres usług winien być realizowany z zachowaniem następujących wymogów:

* Transport szandorów z miejsca składowania w Grójcu do budowli piętrzących tj: rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370; 2. rz. Kanał Czarna- Kraska zastawka w km 2+490; 3. rz. Kraska jaz w km 20+895. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 3 x 70 km.
* Transport szandorów z budowli piętrzących tj: rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370; rz. Kanał Czarna- Kraska zastawka w km 2+490; rz. Kraska jaz w km 20+895 do miejsca składowania w Grójcu. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 3 x 70 km.
* Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów i zastawek do nawodnień po okresie zimowym tj. oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów.
* Montaż szandorów na budowlach piętrzących tj: rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370; 2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490; 3. rz. Kraska jaz w km 20+895. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
* Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących tj: rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370; 2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490; 3. rz. Kraska jaz w km 20+895. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
* Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie tj.:
* uzupełnienie brakujących szandorów,
* czyszczenie budowli z zanieczyszczeń i wykaszanie porostów ze skarp i w dnie rzeki na długości 5,0m poniżej i powyżej budowli, mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód,
* obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem fali powodziowej.

Przynajmniej raz na dwa tygodnie w czasie prowadzenia nawodnień.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami branżowymi, opisami w zakresie rzeczowym usług i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej. Po zakończeniu prac teren powinien być uprzątnięty, odpady wywiezione, a wygląd terenu przywrócony do stanu uporządkowanego.

**8. Opis sposobu odbioru prac.**

Zamawiający przewiduje możliwość wykonania odbioru końcowego oraz płatności za wykonane prace. Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dziennik robót.

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- dziennika robót,

- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,

- informacji o wbudowanych wyrobach budowlanych (jeśli dotyczy),

- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,

- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę lub były zlecone Podwykonawcom

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany w terminie do 07 października 2020r. Fakt spisania protokołu ma znaczenie wyłącznie z punktu widzenia dopuszczalności rozliczenia Umowy, nie zwalnia on z obowiązku realizowania Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie, do dnia 30.09.2020r.

**Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami realizacji przedsięwzięcia, dodatkowych informacji udziela kierownik NW w Grójcu- tel. +48 664 74 62.**

**Tabela zakresu prac**

**„Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska”**

**NW w Grójcu**

**Prace planowane do wykonania w terminie: 15 kwietnia 2020 r – 30 września 2020r.**

**Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:**

**Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kalkulacja własna | Transport szandorów z miejsca składowania w Grójcu do budowli piętrzących tj.:  1. rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370**;**  2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490;  3. rz. Kraska jaz w km 20+895  Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 3 x 70 | km | 210 |
| 2 | Kalkulacja własna | Transport szandorów z budowli piętrzących tj.:  1. rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370**;**  2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490;  3. rz. Kraska jaz w km 20+895 do miejsca składowania w Grójcu  Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 3 x 70 km. | km | 210 |
| 3 | Kalkulacja własna | Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów i zastawek do nawodnień po okresie zimowym tj. oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. | szt. | 10 |
| 4 | Kalkulacja własna | Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. | szt. | 10 |
| 5 | Kalkulacja własna | Montaż szandorów na budowlach piętrzących tj.:  1. rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370**;**  2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490;  3. rz. Kraska jaz w km 20+895  Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. | m2 | 12,7 |
| 6 | Kalkulacja własna | Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących tj.:  1. rz. Czarna jazy w km 6+485, 8+455, zastawki w km 19+680, 23+010, 23+503, 24+684, 26+160, 28+370**;**  2. rz. Kanał Czarna-Kraska zastawka w km 2+490;  3. rz. Kraska jaz w km 20+895  Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień, | m2 | 12,7 |
| 7 | Kalkulacja własna | Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie tj:  -uzupełnienie brakujących szandorów,  -czyszczenie budowli z zanieczyszczeń i wykaszanie porostów ze skarp i w dnie rzeki na długości 5,0m poniżej i powyżej budowli mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód  -obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem fali powodziowej.  Przynajmniej raz na dwa tygodnie w czasie prowadzenia nawodnień. | szt. | 10 |

1. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: **nie dotyczy**
2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego
3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: **nie dotyczy**
4. Warunki gwarancji: **nie dotyczy**
5. Opis sposobu obliczania ceny:
6. Wykonawca podaje cenę oferty na formularzu wyceny ofertowej wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do zaproszenia.
7. Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
8. Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt należytego wykonania zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
9. Cena ofertowa stanowić będzie w przyszłej umowie wynagrodzenie z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
11. Wypełniony formularz ofertowy w formie papierowej wraz z formularzem wyceny ofertowej wraz z innymi załącznikami (jeżeli będą wymagane) powinny być trwale spięte oraz ponumerowane kolejno na każdej stronie. Oferta przesłana droga elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik.
12. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
13. Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3.
14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
15. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: **nie dotyczy**
16. Miejsce i termin złożenia ofert:

Prosimy o złożenie kompletnej, podpisanej oferty w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów (oryginałów) na adres: [jerzy.kuc@wodypolskie.gov.pl](mailto:jerzy.kuc@wodypolskie.gov.pl) w terminie do dnia **13.03.2020r.** **godz. 12.00**

1. Termin związania ofertą: **30 dni**
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
* kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **Zewnętrzną obsługę budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska,** nr postępowania **WA.ROZ.281.PP.72.2020/1**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa]*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zachować swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
4. Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
5. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
6. Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów ofertowania.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Rozpatrywane będą oferty kompletne, spełniające wymagania zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru wykonawcy oraz zmiany lub zaprzestania procedury w każdym momencie, bez podania przyczyny.
10. Osobą udzielającą szczegółowych informacji jest Pan Jerzy Kuc, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa, 2, 03-319 Warszawa, tel. 22 11 23 878, email:  jerzy.kuc@wodypolskie.gov.pl
11. **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Formularz ofertowy.

Formularze wyceny ofertowej

Wzór umowy.

do zapytania ofertowego znak sprawy WA.ROZ.281.PP.72.2020/1

**FORMULARZ OFERTOWY**

*Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,*

*dla którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*

*(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się*

Zamawiający:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Grzybowska 80/82**

**00-844 Warszawa**

Wykonawca:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

NIP: ………………………………………………… REGON: ………………………………………

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………

Numer telefonu: ....................................................................................

Adres email: .................................................

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

**„Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska”**

1. oferuję/emy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę**: brutto** ……………………………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………),

w tym 23 % VAT …………zł (słownie złotych: ……………………………………………………………..……………………….…………………….),

tj. neto …………….zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………….…………………….…………..).

1. Oświadczam/y, że wykonamy całość zamówienia w terminie: 15 kwietnia 2020r. – 30 września 2020r.
2. Oświadczam/y, że termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od ustalonego terminu złożenia oferty.
3. Oświadczam/y, że:
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przyszłego świadczenia umownego
5. zadeklarowana cena została określona z należytą starannością,
6. zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję/emy i zobowiązuję/emy się w przypadku przyjęcia mojej/naszej propozycji do zawarcia umowy wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do Zaproszenia na w/w warunkach i wykonania zakresu prac wynikających z umowy z należytą starannością
7. zapoznałem/liśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,
8. zdobyłem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
9. wypełniłem/liśmy i załączyłem/liśmy wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki,
10. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty wyznaczam/y jako osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia: …………………………………………., nr tel. ……………………………
11. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
12. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi jej integralną część są:

...........................................................…………. dnia .…………………………………………………………

*Nazwa i adres Wykonawcy/pieczątka firmowa) Podpis Wykonawcy osoby upoważnionej*