**FORMULARZ CENOWY**

***Zwiększenie zdolności retencyjnej rz. Głogowianki poprzez zakup i zamontowanie szandorów, z uzupełnieniem bali w kładkach jazów wraz z obsługą i utrzymaniem na terenie NW w Kutnie***

| **Lp.** | **Podstawa** | **Nazwa, opis i obliczenie ilości robót** | **j.m.** | **Ilość j.m.** | **Razem** | **Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | analiza własna | Zastawianie i odstawianie szandorów- zasuw, na budowlach piętrzących, kontrola i czyszczenie, usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i kanałami. (w ciągu 1 miesiąca na jeden jaz 30 godzin x 2 budowle). Planowana obsługa 6 miesięcy dot. 1). rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 2,0m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 2,0m Łącznie budowli 2 szt. | godz. |  |  |  |
|  |  | 30\*2\*6 | godz. | 30\*2\*6=360.00 | 360.00 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **360.000** |  |
| 2 | analiza własna | Oczyszczenia umocnień stalowych i betonowych z porośniętej darni, ziemi, piasek itp. na skarpach powyżej i poniżej budowli piętrzących szt. 2 x 15m2 | m2 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 15\*2=30.000 | 30.00 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **30.000** |  |
| 3 | analiza własna | Dwukrotna impregnacja desek (szandorów) - Soltox dot.10,9m2 na 2 jazy kozłowe, | m2 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 10.9\*2=21.80 | 21.80 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **21.8000** |  |
| 4 | analiza własna | Wykonanie i montaż szandorów wraz z uzupełnieniem bali w pokładzie kładek o grubości 46 mm po ostruganiu, tj. jazy kozłowe = 6,50m2  rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 3,25m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 3,25m m, bale w pokładzie kładek 1,0m2. Łącznie budowli 2 szt. | m2 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 6.5+1.0=7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.500** |  |
| 5 | analiza własna | Po zakończeniu obsługi piętrzeń, zdjęcie szandorów z budowli piętrzących i transport do miejsca składowania. | obiekt |  |  |  |
|  |  |  | obiekt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |

**WYKONAWCA**