**Załącznik nr 2**

 (pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Ruda**

**Zbiornik Ruda na rzece Mławka w km 30+060 w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element, asortyment robót opis pozycji przedmiarowej** | **Jedn.****przedmiarowa** | **Ilość****jednostek** | **Wartość podatku** **/%/** | **Cena****jednostkowa****/zł/** | **Wartość netto****(poz. 4 x 6)****/zł/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Praca konserwatora – pełnienie obowiązków od 15 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.r-g - robocizna | r-g | 1344,00 | 23 |  |  |
| 2. | Oczyszczenie mechanizmów wyciągowych ze zwietrzałego smaru i przesmarowanie, 2 kompletyR – w ramach obowiązków konserwatoraM – smar | kpl.kg | 2,002,00 | 23 |  |  |
| 3. | Zebranie zanieczyszczeń z obrzeży zbiornika i wywóz.R – w ramach obowiązków konserwatoraS – ciągnik z przyczepą – 8 godz. | m-g | 8,00 | 23 |  |  |
| 4. | Pomiar kontrolny sieci niwelacyjnej i wyznaczenia przemieszczeń pionowych 24 szt. reperów (17 szt. reperów kontrolnych i 7 szt. reperów odniesienia) na rzece Mławce w 2020 r. oraz sporządzenie opracowania wyników pomiaru w czterech egzemplarzach | kpl. | 1,00 | 23 |  |  |
| 5. | Wypełnienie mieszanką betonową miejsc po usunięciu wykruszeń powierzchniowych na płytach ekranu odwodnegoR – w ramach obowiązków konserwatoraR – osoba asekurująca – 8 godz.M – mieszanka betonowa C 20/25 | r-gm3 | 8,000,80 | 23 |  |  |
| 6. | Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B), pow. 191,429m2R – w ramach obowiązków konserwatora |  |  |  |  |  |
| 7. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych, pow. 191,429 m2R – w ramach obowiązków konserwatoraM – emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowaniaM – rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowaniaM – materiały pomocniczeS – ciągnik kołowy 37-50 KMS – przyczepa skrzyniowa 3,5 t | dm3dm3%m-gm-g | 26,41722,11340,900,07660,0766 | 23 |  |  |
| 8. | Mechaniczne zasypywanie wyrwy lewego brzegu rzeki Mławki w obrębie działki zbiornika wodnego Ruda na wysokości działki gruntowej 94/2 obr. Mławka wraz z wyskarpowaniem i wyrównaniem powierzchni.R- robociznaS- kosiarko-odmularkaS- samochód dostawczy | r-gm-gm-g | 16,0016,008,00 | 23 |  |  |
|  |  | **Wartość netto (bez podatku):** |  |
| **Wartość podatku VAT:** |  |
| **Wartość brutto (wraz z podatkiem):** |  |

Wartość brutto (wraz z podatkiem):………………………….(słownie: ……………………..………….……………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………../100)

Data:…………………………………….

 (pieczęć i podpis Wykonawcy)