**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Nazwa zadania: „Konserwacja żurawia stacjonarnego zainstalowanego na Śluzie Żerań”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Lokalizacja** | **Udźwig****[t]** | **Okres****konserwacji** | **Nr UDT** |
| 1 | Żuraw słupowy obrotowyTytan PS 5-4,0 | Śluza Żerańul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa | 0,5 | co 30 dni | N8227003682 |

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych stacjonarnych żurawia zainstalowanego na śluzie Żerań”.

Zamówienie dotyczy wykonania prac konserwacyjnych i prac naprawczych żurawia typu Tytan 5-4,0 produkcji PS Lift Sp. z o.o., rok produkcji 2016r., o udźwigu 0,5t z wciągnikiem łańcuchowym elektrycznym PSCH 500/2NF na wózku elektrycznym.

1. **Zakres zamówienia.**

Zakres zamówienia na prace konserwacyjne obejmuje wykonanie raz w miesiącu m.in. następujących czynności:

* 1. Sprawdzenie stanu i działania aparatury elektrycznej żurawia.
	2. Sprawdzenie działania mechanizmów żurawia.
	3. Kontrola zasadniczych połączeń spawanych, śrubowych.
	4. Kontrola prawidłowości współpracy wszystkich mechanizmów.
	5. Sprawdzenie nośności.
	6. Sprawdzenie stanu elementów mocujących żuraw z fundamentem.

oraz wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń – raz na 12 miesięcy i określenie zakresu robót, które należy wykonać przy najbliższym remoncie.

1. **Obowiązki wykonawcy.**
	1. Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami producenta urządzenia.
	2. Zapewnienie wykonania prac konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw przez konserwatora dysponującego uprawnieniami UDT.
	3. Organizacja i udział konserwatora w wymaganych badaniach UDT w terminach przewidywanych w stosownych decyzjach UDT.
	4. Dokonywanie na bieżąco wpisów do Dziennika konserwacji żurawia po wykonanych czynnościach konserwacyjnych.
	5. Zapewnienie przyjazdu konserwatora w celu usunięcia nagłej awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momenty odebrania powiadomienia.

Złożenie oferty powinno być poprzedzone wizją w terenie celem zapoznania się z warunkami realizacji przedsięwzięcia.

**ORGANIZACJA ROBÓT**

Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszelki sprzęt i materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze robót (o ile wystąpi taka konieczność).

**SPRZĘT I TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, maszyn i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zanieczyszczenia środowiska.

**ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW**

Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania oraz materiały uznane przez Zamawiającego jako odpady stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 992 z póź. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

**ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH**

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania robót.