***Załącznik nr 4a do SIWZ***

......................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Zamawiający:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

**W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300”**

**Nr sprawy: WA.ROZ.2810.46.2020**

Ja / My niżej podpisany /i ……………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / konsorcjum Wykonawców\*

jako ……………………………………………………………………………………………………………

*(stanowisko służbowe)*

w odpowiedzi na ogłoszenie o przedmiotowym przetargu nieograniczonym składam/my ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Cena oferty**  **bez VAT w zł (netto)** | **Wartość podatku VAT 23%** | **Cena oferty**  **z VAT w zł (brutto)** |
| „Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300” |  |  |  |

**Informuję/my,** że wyznaczony Kierownik Robót posiada doświadczenie przy kierowaniu wymaganą robotą budowlaną o wartości: …………………………………. zł

oraz wykonywał roboty budowlane polegające na wykonaniu materacy faszynowo-kamiennych o powierzchni ……………………………….. m2.

UWAGA: **W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA ZAMIERZA UBIEGAĆ SIĘ O PUNKTY W KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA ROBÓT, POWINIEN DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ TABELĘ ZGODNIE ZE WZOREM UMIESZCZONYM W PKT. 4.7.3. TYTUŁUJĄC JĄ: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA ROBÓT”**

**Oświadczam/my, że:**

1. Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
2. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
3. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać ***sam / przewiduję realizację robót przez podmioty udostępniające swoje zasoby*** *(zaznaczyć właściwą opcję)*.
4. Podwykonawstwo (*uzupełnić dla każdej części oddzielnie)* w zakresie …………………………….……. zamierzam/-y powierzyć ......................................................... *(należy podać nazwy firm podwykonawców).*

***FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy.***

1. **Oświadczam/-y**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[[1]](#footnote-1), które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie i dotyczą ..................................
2. Oświadczam(-my), że **NALEŻYMY\*** / **NIE NALEŻYMY\*** do kategorii (*niepotrzebne skreślić   
   i zaznaczyć właściwą kategorię*):  mikro  małych  średnich przedsiębiorstw

(*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem. (Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR***.***)*

1. **Oświadczam/-y**, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – wykonawca nie składa treści oświadczenia (np. przez jego wykreślenie).*

1. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy Wykonawcy** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr NIP** |  |
| **Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |
| **Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem** |  |

1. Wadium wniesione[[2]](#footnote-2) w postępowaniu przetargowym należy odesłać na konto:

Bank: ................................................................ konto .................................................................

1. Załącznikamido niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Załącznik nr 4b do SIWZ***

......................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Zamawiający:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

**W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

**FORMULARZ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Wykonawca przekazuje formularz wraz z ofertą***

**„Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Poz* | *Podst. wyceny* | *Nazwa* | *Jedn* | *Ilość* | *Cena j.* | *Wartość*  *5 x 6* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| **DZIAŁ 1** | **Roboty przygotowawcze** | | | | | |
| 1. | SST 1 | Roboty pomiarowe przy odmuleniu | km | 8,660 |  |  |
| 2. | SST 1 | Roboty pomiarowe - opaski brzegowe | km | 4,555 |  |  |
| 3. | SST 1 | Koszenie porostów ze skarp kosiarką pływającą, wygrabienie i transport na składowisko - 70% powierzachni | m2 | 72744,000 |  |  |
| 4. | SST 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp z transportem na składowisko - 30% powierzchni | m2 | 31176,000 |  |  |
| 5. | SST 1 | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych - brzeg lewy | HA | 3,800 |  |  |
| 6. | SST 1 | Transport gałęzi na odległość do 10 km - pierwsze 2 km | m3 | 1630,200 |  |  |
| 7. | SST 1 | Dodatek za transport karpiny i gałęzi - za każdy następny 1 km odległości - 8 dodatków | m3 | 1630,200 |  |  |
| 8. | SST 1 | Układanie dróg z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m2/szt | m2 | 10000,000 |  |  |
| 9. | SST 1 | Czasowe drogi z płyt żelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 m-ca - 6 dodatków | m2 | 10000,000 |  |  |
| 10. | SST 1 | Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m2/szt | m2 | 10000,000 |  |  |
| 11. | SST 1 | Płyty drogowe żelbetowe pełne - odzysk wartościowy 81 %, ilościowy 85% | m2 | -8278,150 |  |  |
| 12. | ST 0 | Mobilizacja i demobilizacja sprzętu na budowę | kmpl | 1,000 |  |  |
| 13. | SST 1 | Ręczne wykoszenie trzcin i porostów w km 155+000-156+500 brzeg lewy z transportem na składowisko | m2 | 40000,000 |  |  |
| 14. | SST 1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - km 155+700-156+500, brzeg lewy w pasie od rzeki do stopy wału | m2 | 40000,000 |  |  |
| 15. | ST 0 | Nadzór techniczny - infrastruktura kanalizacyjna | kmpl | 1,000 |  |  |
| 16. | ST 0 | Nadzór techniczny - infrastruktura wodociągowa | kmpl | 1,000 |  |  |
| 17. | ST 0 | Nadzór techniczny - infrastruktura telekomunikacyjna | kmpl | 1,000 |  |  |
| 18. | ST 0 | Nadzór techniczny - infrastruktura gazowa | kmpl | 1,000 |  |  |
| 19. | ST 0 | Nadzór saperski | kmpl | 1,000 |  |  |
| 20. | ST 0 | Nadzór przyrodniczy | kmpl | 1,000 |  |  |
| **DZIAŁ 2** | **Miejsca odkładu urobku** | | | | | |
| 21. | SST 1 | Ręczne wykoszenie trzcin i porostów z miejsc składowania urobku nr 1,2 i 3 z transportem na składowisko | m2 | 136000,000 |  |  |
| 22. | SST 4 | Wykonanie grobli i odstojnika z georur - odkład nr 1 | kmpl | 1,000 |  |  |
| 23. | SST 4 | Wykonanie grobli i odstojnika z georur - odkład nr 2 | kmpl | 1,000 |  |  |
| 24. | SST 4 | Wykonanie grobli i odstojnika z georur - odkład nr 3 | kmpl | 1,000 |  |  |
| 25. | ST 0 | Tymczasowy rurociąg 2x DN500 z PEHD wraz z rozbiórką | metr | 226,000 |  |  |
| 26. | SST 3 | Wypełnienie georur urobkiem - wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem urobku, wraz z rurociągami transportowymi | m3 | 10316,000 |  |  |
| 27. | SST 1 | Ręczne wykoszenie trzcin i porostów z miejsca składowania urobku nr 4 (100 % pow.) i nr 5 (50% pow.) z transportem na składowisko | m2 | 38000,000 |  |  |
| 28. | SST 1 | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych | HA | 3,800 |  |  |
| 29. | SST 1 | Transport gałęzi na odległość do 10 km - pierwsze 2 km | m3 | 1630,200 |  |  |
| 30. | SST 1 | Dodatek za transport karpiny i gałęzi - za każdy następny 1 km odległości - 8 dodatków | m3 | 1630,200 |  |  |
| 31. | SST 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm | m2 | 54000,000 |  |  |
| 32. | SST 2 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 30-60 m - 3 dodatki | m3 | 8100,000 |  |  |
| 33. | SST 2 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej ponad 60 m - 3 dodatki | m3 | 8100,000 |  |  |
| 34. | SST 2 | Formowanie i zagęszczanie grobli spycharkami 100 KM | m3 | 8100,000 |  |  |
| 35. | ST 0 | Drenaż rurowy z obsypką z rur kamionkowych pełnych lub perforowanych fi 150 | metr | 400,000 |  |  |
| 36. | ST 0 | Studzienka rewizyjna i zbiorcza drenażowa z kręgów betonowych fi 1600 głęb 2,0 m w gruncie kategorii 1-3 | szt | 2,000 |  |  |
| 37. | ST 0 | Pompowanie wody | kmpl | 2,000 |  |  |
| **DZIAŁ 3** | **Odmulenie rzeki** | | | | | |
| 38. | SST 3 | Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem urobku, wraz z rurociągami transportowymi - 70% objętości gruntu - wsp. 1,50 ze względu na głębokość czerpania urobku i grubość czerpanej warstwy | m3 | 139486,100 |  |  |
| 39. | SST 3 | Czerpanie gruntu z załadowaniem na barkę /szalandę/ - 30% objętości gruntu | m3 | 64200,900 |  |  |
| 40. | SST 3 | Transport wodny barką urobku, załadunek i wyładunek koparką 0,6 m3 | Mg | 118771,665 |  |  |
| 41. | SST 2 | Przerzut gruntu i wbudowanie | m3 | 64200,900 |  |  |
| 42. | SST 2 | Przemieszczenie gruntu na odkładzie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM | m3 | 214003,000 |  |  |
| 43. | SST 2 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu na odkładzie spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii 1-3 - 2 dodatki | m3 | 214003,000 |  |  |
| 44. | ST 0 | Obsadzenie odkładu roślinnością wodolubną i szuwarową np. trzciny, tatarak, sitowie. | HA | 13,600 |  |  |
| **DZIAŁ 4** | **Opaski brzegowe** | | | | | |
| 45. | SST 3 | Wykop pod umocnienia z załadowaniem na barkę /szalandę/ | m3 | 13209,500 |  |  |
| 46. | SST 3 | Transport wodny barką urobku, załadunek i wyładunek koparką 0,6 m3 | Mg | 24437,575 |  |  |
| 47. | SST 2 | Przerzut gruntu i wbudowanie | m3 | 13209,500 |  |  |
| 48. | SST 2 | Przemieszczenie gruntu na odkładzie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM | m3 | 13209,500 |  |  |
| 49. | SST 2 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu na odkładzie spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii 1-3 - 2 dodatki | m3 | 13209,500 |  |  |
| 50. | SST 5 | Materac faszynowo-kamienny grub 0,6 m z wody | m2 | 15942,500 |  |  |
| 51. | SST 5 | Transport technologiczny materaca 0,6 m w miejsce wbudowania | m2 | 15942,500 |  |  |
| 52. | SST 7 | Ułożenie geowłókniny | m2 | 13665,000 |  |  |
| 53. | SST 6 | Narzut kamienny z kamienia łamanego fi15-25 cm o grubości 0,40 m z wody koparką 0,6 m3 | m3 | 3644,000 |  |  |
| 54. | SST 6 | Transport technologiczny narzutu kamiennego wraz z załadunkiem kamienia na barkę | m3 | 3644,000 |  |  |
| 55. | SST 8 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm | m2 | 9110,000 |  |  |
| 56. | ST 0 | Transport barką humusu z załadunkiem i wyładunkiem koparką 0,6 m3 | Mg | 842,675 |  |  |
| **Razem netto:** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | | |  |
| **Razem brutto:** | | | | | |  |

***UWAGA:*** *Wycena robót może być wydrukiem z innych programów np. arkuszy kalkulacyjnych, programów kosztorysowych pod warunkiem, że zawiera wymagane dane zgodnie ze wzorem oraz załączonym przedmiarem.*

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………  *(miejscowość, data)* | ………………………………………………………  *(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)* |

***Załącznik nr 4c do SIWZ***

......................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Zamawiający:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

**W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

***Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacje z otwarcia ofert).***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300”**

przedkładam oświadczenie o[[3]](#footnote-3):

□ **przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty (spośród wykonawców, składających oferty w niniejszym postępowaniu, należy wskazać tych wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ):**

- …………………………………….,

- …………………………………….,

UWAGA:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**□**  **braku przynależności do grupy kapitałowej.**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………  *(miejscowość, data)* | ………………………………………………………  *(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)* |

***Załącznik nr 4d do SIWZ***

......................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Zamawiający:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

**W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

***Wykonawca przekazuje oświadczenie na wezwanie Zamawiającego.***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

……………………………………………………………………………………………..

*(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)*

uczestnicząc w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**„Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300”**

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję **nie wydano** orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………  *(miejscowość, data)* | ………………………………………………………  *(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)* |

1. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie będzie honorowane! [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełniać jeśli w postępowaniu wnoszone jest wadium w formie pieniężnej. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy zaznaczyć właściwą opcję lub niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)